import serial

import serial.tools.list\_ports

import time

ports=serial.tools.list\_ports.comports()

ser\_li=serial.Serial()

for oneport in ports:

port\_num=str(oneport)[0:4]

ser= serial.Serial(port\_num, 9600)

while True:

value = ser.read()

if value.decode() in range(1,10):

print('The employee..')

print(value.decode())

time.sleep(0.5)